**ESP32-S3 – Remota Integration**

**Opciones a modificar o tener en cuenta en Menu-Config**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Buscar como:** | **Nombre del campo** | **Valor** | **Por defecto/Modificado** |
| CPU | CPU frequency | 240MHz | Modificado |
| Flash | Flash Size | 16MB | Modificado |
| W5500 | Support SPI to Ethernet Module | Activado | Por defecto |
| W5500 | Use W5500 (MAC Raw) | Activado | Modificado |
| Modbus | Modbus controller notification queue size | 20 | Por defecto |
| Modbus | Modbus TCP enable UID (Unit Identifier) support | Activado | Modificado |
| Modbus | Maximum allowed connections for TPC stack | 5 | Por defecto |
| Timer | configTIMER\_TASK\_STACK\_DEPTH | 4096 | Modificado (2048 original) |
| Timer | configTIMER\_TASK\_PRIORITY | 1 | Por defecto |